O o DA0MS0 0.950254
telemóvel telemóvel NCMS000 1
para para SP 0.999444
mim mim PP1CSO0 1
tê ter VMN0000 0.517931
( ( Fpa 1
más mau NCFP000 0.325612
) ) Fpt 1
vantagens vantagem NCFP000 1
que que PR0CN00 0.584265
desvantagens desvantagem NCFP000 1
porque porque CS 1
é ser VMIP3S0 1
uma um DI0FS0 0.903495
máquina máquina NCFS000 1
que que PR0CN00 0.584265
posso poder VMIP1S0 1
apagar apagar VMN0000 0.529581
quando quando RG 0.998992
quero querer VMIP1S0 1
. . Fp 1

Mais mais RG 0.999442
a o DA0FS0 0.675415
possibilidade possibilidade NCFS000 1
de de SP 1
comunicar comunicar VMN0000 0.529581
se se PP3CN00 0.861659
quando quando RG 0.998992
necessário necessário AQ0MS00 1
e e CC 0.999951
uma um DI0FS0 0.903495
coisa coisa NCFS000 1
muito muito RG 0.811183
importante importante AQ0CS00 0.916667
. . Fp 1

Pode poder VMIP3S0 0.994702
ser ser VMN0000 0.33093
que que CS 0.398036
o o DA0MS0 0.950254
telemóvel telemóvel NCMS000 1
é ser VMIP3S0 1
um um DI0MS0 0.877848
produto produto NCMS000 1
de de SP 1
primeira primeiro AO0FS00 0.963287
necessidade necessidade NCFS000 1
mais mais RG 0.999721
eu eu PP1CSN0 0.997159
penso pensar VMIP1S0 0.991071
que que CS 0.398036
coisas coisa NCFP000 1
de de SP 1
a o DA0FS0 0.675415
alimentação alimentação NCFS000 1
por por SP 1
ejemplo ejemplo NCMS000 1
são ser VMIP3P0 0.998554
( ( Fpa 1
más mau NCFP000 0.325612
) ) Fpt 1
importantes importante AQ0CP00 0.98913
. . Fp 1

