Em em SP 1
o o DA0MS0 0.950254
presente presente AQ0CS00 0.957895
, , Fc 1
o o DA0MS0 0.950254
telemóvel telemóvel NCMS000 1
é ser VMIP3S0 1
considerado considerar VMP00SM 0.98913
o o DA0MS0 0.950254
mais mais RG 0.999721
importante importante AQ0CS00 0.916667
e e CC 0.999951
necessário necessário AQ0MS00 1
objecto objecto NCMS000 0.980769
pessoal pessoal AQ0CS00 0.708333
. . Fp 1

Por_exemplo por_exemplo RG 1
, , Fc 1
por por SP 1
mim mim PP1CSO0 1
e e CC 0.999951
uma um DI0FS0 0.903495
necessidade necessidade NCFS000 1
de de SP 1
usar usar VMN0000 0.529581
o o DA0MS0 0.950254
telemóvel telemóvel NCMS000 1
. . Fp 1

O o DA0MS0 0.950254
telemóvel telemóvel NCMS000 1
representa representar VMIP3S0 0.986111
um um DI0MS0 0.877848
meio meio NCMS000 0.671123
de de SP 1
comunicação comunicação NCFS000 1
que que PR0CN00 0.584265
faz fazer VMIP3S0 0.99569
mais mais RG 0.999721
rapida rapida AQ0FS00 0.799762
a o DA0FS0 0.675415
comunicação comunicação NCFS000 1
entre entre SP 0.987856
homens homem NCMP000 1
. . Fp 1

Os o DA0MP0 0.958022
homens homem NCMP000 1
podem poder VMIP3P0 0.993174
comunicar comunicar VMN0000 0.529581
com com SP 1
facilidade facilidade NCFS000 1
a a SP 0.313151
a o DA0FS0 0.675415
distância distância NCFS000 1
. . Fp 1

Mas mas CC 0.999313
, , Fc 1
os o DA0MP0 0.958022
ultimos ultimos NCMP000 0.333277
estudos estudo NCMP000 1
mostram mostrar VMIP3P0 1
que que CS 0.398036
os o DA0MP0 0.958022
telemóveis telemóvel NCMP000 1
têm ter VMIP3P0 1
uma um DI0FS0 0.903495
negativa negativo AQ0FS00 0.375064
parte parte NCFS000 0.969571
. . Fp 1

Eles ele PP3MP00 1
podem poder VMIP3P0 0.993174
provocar provocar VMN0000 0.330612
doenças doença NCFP000 1
e e CC 0.999951
podem poder VMIP3P0 0.993174
afectar afectar VMN0000 0.529581
o o DA0MS0 0.950254
sistema sistema NCMS000 1
auditivo auditivo AQ0MS00 1
, , Fc 1
por_que por_que PR0CN00 1
existem existir VMIP3P0 1
umas um DI0FP0 0.978495
ondas onda NCFP000 1
electromagnéticas electromagnético AQ0FP00 1
que que PR0CN00 0.584265
afectam afectar VMIP3P0 1
de de SP 1
facto facto NCMS000 1
a a SP 0.313151
orelha orelha NCFS000 0.819302
e e CC 0.999951
as o DA0FP0 0.974798
suas seu DP3FSP 0.994048
componentes componente NCMP000 0.332663
. . Fp 1

Para para SP 0.999444
evitar evitar VMN0000 0.331507
estes este DD0MP0 0.624224
afectos afecto NCMP000 1
provocados provocar VMP00PM 0.992518
para para SP 0.999444
o o DA0MS0 0.950254
excezo excezo NCMS000 0.937509
de de SP 1
utilizar utilizar VMN0000 0.529581
o o DA0MS0 0.950254
telemóvel telemóvel NCMS000 1
, , Fc 1
os o DA0MP0 0.958022
doctores doctores NCMP000 1
recomandam recomandar VMIP3P0 1
o o DA0MS0 0.950254
uso uso NCMS000 0.98913
de de SP 1
telemóvel telemóvel NCMS000 1
mais mais RG 0.999721
reduzido reduzir VMP00SM 0.992518
. . Fp 1

A a SP 0.313151
mais mais RG 0.999721
grava gravar VMIP3S0 0.999479
coisa coisa NCFS000 1
é_que É_que RG 1
os o DA0MP0 0.958022
telemoveis telemoveis NCMP000 0.200036
produzem produzir VMIP3P0 1
de de SP 1
as o DA0FP0 0.974798
vibrações vibração NCFP000 1
e e CC 0.999951
undas undas NCFP000 0.333683
electromagnéticas electromagnético AQ0FP00 1
que que PR0CN00 0.584265
podem poder VMIP3P0 0.993174
provocar provocar VMN0000 0.330612
o o DA0MS0 0.950254
câncer câncer NCMS000 1
e e CC 0.999951
outras outro DI0FP0 0.649254
doenças doença NCFP000 1
, , Fc 1
e e CC 0.999951
podem poder VMIP3P0 0.993174
afectar afectar VMN0000 0.529581
os o DA0MP0 0.958022
nenés nené NCMP000 1
. . Fp 1

Como como CS 0.751351
conclusão conclusão NCFS000 1
, , Fc 1
o o DA0MS0 0.950254
telemóvel telemóvel NCMS000 1
tem ter VMIP3S0 0.999287
de de SP 1
as o DA0FP0 0.974798
vantages vantages NCFP000 1
e e CC 0.999951
desvantagem desvantagem NCFS000 1
também também RG 0.998533
, , Fc 1
mas mas CC 0.999313
cada cada DI0CN0 0.977642
pessoa pessoa NCFS000 1
tem ter VMIP3S0 0.999287
a o DA0FS0 0.675415
liberdade liberdade NCFS000 1
de de SP 1
faze fazer VMIP2S0 0.999256
o o PD0MS00 0.0313531
que que PR0CN00 0.584265
ele ele PP3MS00 1
quer querer VMIP3S0 0.729373
  Fz 1
de de SP 1
ter ter VMN0000 0.533333
ou ou CC 1
não não RN 0.99985
ter ter VMN0000 0.533333
um um DI0MS0 0.877848
telemóvel telemóvel NCMS000 1
. . Fp 1

